91390
	2250 Epoxy‑Rostschutzgrundierung weißgrau 400 ml
	UN 1950	ADR/RID‑Klasse: 2	Aerosol	Wassergefährdungsklasse: 2
	Gefahrenbestimmende Komponenten
	n‑Butylacetat, Butan‑1‑ol; n‑Butanol

			Gefahr
	Gefahrenhinweise
	Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann 
	bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Verursacht 
	schwere Augenschäden. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit 
	verursachen.
	Sicherheitshinweise
	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und 
	anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht 
	durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nur im 
			Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 
	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz 
	tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang 
	behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach 
	Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Vor Sonnenbestrahlung 
	schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F 
	aussetzen.
	Weitere Hinweise
	Nur für den berufsmäßigen Verwender.